附件

四川金茂源环保科技有限公司

核准收集贮存危险废物类别及代码

| 序号 | 类别 | 危废名称 | 收集贮存量 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 2916吨/年 | 全代码（其中900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06仅限汽修行业）（仅收集不贮存） |
| 2 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-221-08、900-249-08 |
| 3 | HW09 | 油/水、烃/水混合物  或乳化液 | 900-006-09、900-007-09 |
| 4 | HW11 | 精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 |
| 5 | HW12 | 染料、涂料废物 | 264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 |
| 6 | HW13 | 有机树脂类废物 | 900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 |
| 7 | HW17 | 表面处理废物 | 全代码 |
| 8 | HW21 | 含铬废物 | 398-002-21 |
| 9 | HW22 | 含铜废物 | 全代码 |
| 10 | HW23 | 含锌废物 | 336-103-23、900-021-23 |
| 11 | HW34 | 废酸 | 313-001-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34 |
| 12 | HW35 | 废碱 | 900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 |
| 13 | HW49 | 其他废物 | 772-006-49（感染性危险废物除外）、900-039-49、900-041-49（感染性危险废物除外）、900-042-49（感染性、反应性危险废物除外）、900-046-49、900-047-49（反应性危险废物除外）、900-999-49（反应性、爆炸性危险废物除外） |
| 1.以上代码不含感染性、剧毒性、反应性、爆炸性危险废物，火灾等级为甲类、乙类的危险废物仅收集不贮存。  2.本项目危险废物仓库只贮存火灾类别为丙类（闪点大于等于60℃的液体，可燃固体等，危险废物在入场之前由电镀园区实验室分析相关参数，若属于甲类、乙类危废，应立即转运至危废处置单位，不得在本项目库内暂存）及以下的危险废物。此外，本项目不收集剧毒性危险废物。 | | | | |